(footprint "SW_TSD1265"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.825 -8.635 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a0aaffbe-a91e-4b04-8934-3787dbf8a128")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SW_TSD1265"
		(at 0.35 8.635 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a978e5b2-d3ec-49f6-b0b7-d4de3edab884")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2abdc69a-552f-4881-8098-b10898e1dd1f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b3401b5a-b702-4601-ba55-07c698b11632")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -6 -6)
		(end -6 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "228f990c-19e8-4389-9b8e-20eb6e88094c")
	)
	(fp_line
		(start -6 0.9)
		(end -6 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c6b30b01-88b0-496f-8849-08474112538b")
	)
	(fp_line
		(start -6 6)
		(end -4 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ea542295-f658-4161-b32a-e5325c1db191")
	)
	(fp_line
		(start -4 -6)
		(end -6 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "67ef3451-5956-4b21-badd-9f1b681de121")
	)
	(fp_line
		(start -1 6)
		(end 1 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "271460ef-dad4-462c-8a39-4b9072dac842")
	)
	(fp_line
		(start 1 -6)
		(end -1 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ab305166-c300-4061-bfbe-1dc2633204f2")
	)
	(fp_line
		(start 4 6)
		(end 6 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e02501b2-4e72-4128-a318-e9d2781b8e30")
	)
	(fp_line
		(start 6 -6)
		(end 4 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ba2b5591-3e38-4000-ad39-530d64358fe8")
	)
	(fp_line
		(start 6 -0.9)
		(end 6 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ae3ee6a2-7748-408f-8597-dad2862ed385")
	)
	(fp_line
		(start 6 6)
		(end 6 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3a0e80ee-4f68-43d7-9e15-5fa08e0951cd")
	)
	(fp_circle
		(center 2.5 -7.7)
		(end 2.6 -7.7)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f11a7b5b-c689-4b05-9736-1727ef26a66b")
	)
	(fp_line
		(start -7.91 -7.4)
		(end 7.91 -7.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "affb4856-5813-4c39-91db-48986f78798a")
	)
	(fp_line
		(start -7.91 7.4)
		(end -7.91 -7.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e9483d9f-be01-4c01-a454-0bcd6a1a6700")
	)
	(fp_line
		(start 7.91 -7.4)
		(end 7.91 7.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "06e98159-ea5f-4aef-b4ef-31347eee6b96")
	)
	(fp_line
		(start 7.91 7.4)
		(end -7.91 7.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a7d59daf-0518-4894-a5c5-c7bad988d4e6")
	)
	(fp_line
		(start -7.55 -0.9)
		(end -6 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2605f0f3-0d81-4efe-98be-5d04c6450443")
	)
	(fp_line
		(start -7.55 0.9)
		(end -7.55 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "99f2e62d-a475-4789-9195-2ebff00de9f6")
	)
	(fp_line
		(start -6 -6)
		(end 6 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9925c16f-e6f4-4205-a1fc-82465e923dad")
	)
	(fp_line
		(start -6 -0.9)
		(end -6 -6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "262d8bdb-15b5-41f3-9786-db940d4d0d1e")
	)
	(fp_line
		(start -6 0.9)
		(end -7.55 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c57f7a56-199f-4062-a16e-94199257f042")
	)
	(fp_line
		(start -6 6)
		(end -6 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d6c699a4-8f23-4888-a048-819520146a83")
	)
	(fp_line
		(start 6 -6)
		(end 6 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4f2e02db-ba61-4939-9dc8-c8f1655c1746")
	)
	(fp_line
		(start 6 -0.9)
		(end 7.55 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dac05980-8aec-4d80-be9a-c0cbff5e2c93")
	)
	(fp_line
		(start 6 0.9)
		(end 6 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5854704d-5890-4a3e-a114-059c55ae601c")
	)
	(fp_line
		(start 6 6)
		(end -6 6)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5520eb31-97e4-4c03-a904-cc76aae2d992")
	)
	(fp_line
		(start 7.55 -0.9)
		(end 7.55 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "93792ca5-4e2d-46a6-859f-4920e9d655fa")
	)
	(fp_line
		(start 7.55 0.9)
		(end 6 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0c0e8774-1a28-4bc1-ac85-553f7a501305")
	)
	(fp_circle
		(center 2.5 -7.7)
		(end 2.6 -7.7)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d3bc3ec9-9781-42b9-9b6e-1581351f85e7")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -4.5 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "c0051c41-4bc5-48ce-96bc-717c195ada24")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 4.5 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "47ca2a4c-e44e-4f43-b90f-9c5c1ddce8ae")
	)
	(pad "A" thru_hole circle
		(at -2.5 -6.25)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a035957e-9483-4c82-a040-3f2478993ff6")
	)
	(pad "B" thru_hole circle
		(at 2.5 -6.25)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "e1544bd3-68a0-4991-bf87-bdd15cc18bf5")
	)
	(pad "C" thru_hole circle
		(at -2.5 6.25)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "24201531-a8e1-4702-9e42-e697f2528f26")
	)
	(pad "D" thru_hole circle
		(at 2.5 6.25)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9f475582-3e4e-458f-88a8-b3c6ae71968c")
	)
	(pad "E" thru_hole circle
		(at -7 0)
		(size 1.308 1.308)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8c7ca5b1-c253-46d3-b1f4-38472a970e88")
	)
	(pad "F" thru_hole circle
		(at 7 0)
		(size 1.308 1.308)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "6292cc74-8faf-4f97-9cb4-c429a030b26c")
	)
	(embedded_fonts no)
)
