(footprint "DS04254203BKSMT" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "DS04-254-2-03BK-SMT-3")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference "S**" (at 0 0) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp 457aa656-53da-46e1-a3ec-3932725b7beb)
  )
  (fp_text value "DS04254203BKSMT" (at 0 0) (layer "F.SilkS") hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp 2de08ba1-77c9-4d8c-bc52-7a58fd2c8d40)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp dfed47f1-c6b4-4283-8fdc-809eabe87cbc)
  )
  (fp_line (start -5.08 -3.1) (end -5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 01ecde05-4f90-4180-86ab-d9c2cf7f2b46))
  (fp_line (start -5.08 -3.1) (end -5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2fd590c2-aa0c-4ef0-8dd8-8e859cdfeb99))
  (fp_line (start -5.08 -3.1) (end -5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 1d91131f-9f5b-434e-8ba8-be30ddfcf944))
  (fp_line (start -5.08 -3.1) (end -3.75 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 804fe1bb-4c4c-4532-acf8-a9ceaa38ae4b))
  (fp_line (start -5.08 3.1) (end -5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 206b8399-a4f2-4b82-83e0-dd6317b4bf9c))
  (fp_line (start -5.08 3.1) (end -5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 002aaac9-dd9a-407f-a61b-3a1be9f94f83))
  (fp_line (start -5.08 3.1) (end -5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 9db170c4-d21e-4545-bb11-bbf057c3a157))
  (fp_line (start -5.08 3.1) (end -3.75 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 9928c429-ec78-4082-863f-30dd50ee23cb))
  (fp_line (start -4.2 4.5) (end -4.2 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 4e5bc60a-b65b-496d-aa44-8a6600f418d5))
  (fp_line (start -4.2 4.5) (end -4.2 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp b62f93c6-0511-467a-a015-4503a761f5ed))
  (fp_line (start -4.1 4.5) (end -4.1 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 04766b9b-dfd9-4db1-ad1d-282b8f82091d))
  (fp_line (start -3.75 -3.1) (end -5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp f0dac797-9917-4f23-ace7-056742c626a8))
  (fp_line (start -3.75 -3.1) (end -3.75 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp f2a653a9-79e5-47f7-9008-91f4fb1be7c5))
  (fp_line (start -3.75 3.1) (end -5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp d69783af-a699-4883-ae3e-121503dae9d0))
  (fp_line (start -3.75 3.1) (end -3.75 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp afaa682d-f686-43e2-a044-06c48459f1cc))
  (fp_line (start 3.75 -3.1) (end 3.75 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 4055249d-f952-4dde-a03c-20b6479ed0d7))
  (fp_line (start 3.75 -3.1) (end 5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ada2a438-f955-47d6-a011-cb9bf561a264))
  (fp_line (start 3.75 3.1) (end 3.75 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 60d79453-7a63-49cd-81b1-48d0eaf10e7c))
  (fp_line (start 3.75 3.1) (end 5 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp a462686c-b6fa-4f35-956f-74cf8d8f0959))
  (fp_line (start 5 3.1) (end 3.75 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 1389e624-ee6f-49c7-99b9-6ec7a29ada68))
  (fp_line (start 5 3.1) (end 5 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 420aa268-c8b0-4301-b009-2001cbef5042))
  (fp_line (start 5.08 -3.1) (end 3.75 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6e44ba89-1c6a-4a6a-b459-c7872bb20c1d))
  (fp_line (start 5.08 -3.1) (end 5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 39a10ff4-61a6-4614-b9e1-c1bd9c457fb5))
  (fp_line (start 5.08 -3.1) (end 5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp defdf69a-bb35-49f3-9bf8-e181aecf2885))
  (fp_line (start 5.08 -3.1) (end 5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp a6b9f1f9-07a3-4d15-905a-818c02f949f8))
  (fp_line (start 5.08 3.1) (end 5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5e081e30-1266-41a1-aa41-81d0caab346a))
  (fp_line (start 5.08 3.1) (end 5.08 3.1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp aca84094-f1fe-4bab-817d-bd0295f88f34))
  (fp_arc (start -4.2 4.5) (mid -4.15 4.45) (end -4.1 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp d3fce971-d312-4134-a1d8-75755009468b))
  (fp_arc (start -4.1 4.5) (mid -4.15 4.55) (end -4.2 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 61284111-ce7f-4b1c-9215-4a3555b6ade1))
  (fp_arc (start -4.1 4.5) (mid -4.15 4.55) (end -4.2 4.5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp d1fdbda7-b2d2-48ba-8d08-0a0e7b6a48ad))
  (fp_line (start -6.08 -6.2) (end 6.08 -6.2)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 69158d06-44bf-4304-a22d-e7bfac387a0e))
  (fp_line (start -6.08 6.2) (end -6.08 -6.2)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 737e35fd-b8bf-465b-b5b0-3fb2b67f99c3))
  (fp_line (start 6.08 -6.2) (end 6.08 6.2)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 51b52535-693a-49a0-9f74-594efefe195e))
  (fp_line (start 6.08 6.2) (end -6.08 6.2)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp e821118e-c33b-4508-8143-e81e2f47b1e7))
  (fp_line (start -5.08 -3.1) (end 5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ff00a6d5-f4d5-41e3-879a-bab1a92afb8d))
  (fp_line (start -5.08 3.1) (end -5.08 -3.1)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f4e4da79-8932-4ea7-baf0-e7f96f18c7d1))
  (fp_line (start 5.08 -3.1) (end 5.08 3.1)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 6710a199-7729-4162-ad4f-5b4cde689681))
  (fp_line (start 5.08 3.1) (end -5.08 3.1)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c4a7610e-aa90-4d07-9dec-a495ef3e3c1f))
  (pad "1" smd rect (at -2.54 4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 3f6fce3c-9b49-43de-8651-ccbae1bcd287))
  (pad "2" smd rect (at -2.54 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 55d763a1-d220-479f-a256-8bcd2ee18d63))
  (pad "3" smd rect (at 0 4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 8850071b-cd31-46a5-bfa9-7e4f2f12e1d5))
  (pad "4" smd rect (at 0 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6af030f9-8d0f-4ff1-9956-3a0c44bea59d))
  (pad "5" smd rect (at 2.54 4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 2b7c26c4-1bcb-41af-8a6b-1ac21626baec))
  (pad "6" smd rect (at 2.54 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 02a8966d-99f1-4527-b2e0-bc4ce9a2501a))
  (model "DS04-254-2-03BK-SMT.stp"
    (offset (xyz 3.949999988 -9.050000055 0.9499999738))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
