(footprint "LED GreenRed APHBM2012SURKCGKC" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "APHBM2012SURKCGKC-2")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference "LED**" (at 0.275 0) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp f8f4fc2b-17e6-4de9-8921-a61b4d4ac871)
  )
  (fp_text value "LED GreenRed APHBM2012SURKCGKC" (at 0.275 0) (layer "F.SilkS") hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp 8c31df98-03e1-470e-bb35-9ff1f3d56f18)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0.275 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    (tstamp e84b9fe2-dd8b-426d-a411-75516eab55f0)
  )
  (fp_line (start 2 -0.6) (end 2 -0.6)
    (stroke (width 0.3) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 4401dc1c-e296-42ef-93e0-22cdc0d7aa2a))
  (fp_line (start 2 -0.5) (end 2 -0.5)
    (stroke (width 0.3) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3769e7d1-8800-421f-84c0-058d54972ddd))
  (fp_arc (start 2 -0.6) (mid 2.05 -0.55) (end 2 -0.5)
    (stroke (width 0.3) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5004c8a1-7f6e-4caf-97b8-ac31f06e17ca))
  (fp_arc (start 2 -0.5) (mid 1.95 -0.55) (end 2 -0.6)
    (stroke (width 0.3) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp c6d2b38b-a132-4304-a74c-a4f6d7603380))
  (fp_line (start -2.5 -1.775) (end 3.05 -1.775)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 132c153b-781f-4f2e-b18b-a5ae26b78ddb))
  (fp_line (start -2.5 1.775) (end -2.5 -1.775)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 1e02cbff-bf6e-4869-94fb-5ba4d7aec71e))
  (fp_line (start 3.05 -1.775) (end 3.05 1.775)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp c75a5f77-9f7a-4664-9af1-c94d630f5b45))
  (fp_line (start 3.05 1.775) (end -2.5 1.775)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7a0fa05d-791d-4877-80ea-9a0bc16ca6c8))
  (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 673fdcac-17aa-490b-91f6-362e3e663328))
  (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp e6ae700d-8051-4abc-ac89-08198ef9a4a3))
  (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a7c9654a-1fe6-4f76-aaf2-0191675ff0b5))
  (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a9b9d239-2924-4fbd-a59b-ddcf2b32e1f5))
  (pad "1" smd rect (at 0.9 -0.475 90) (size 0.6 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d0a648a0-58db-426a-b53f-756cee408bf4))
  (pad "2" smd rect (at -0.9 -0.475 90) (size 0.6 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 355fdfad-ec50-4eb9-b342-a73a80f85e47))
  (pad "3" smd rect (at -0.9 0.475 90) (size 0.6 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 2158df20-dc93-4389-8fc1-e2b80ba661ba))
  (pad "4" smd rect (at 0.9 0.475 90) (size 0.6 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 1d740f9b-5011-4835-a813-fe18b06bdf62))
  (model "APHBM2012SURKCGKC.stp"
    (offset (xyz 0 0 0.07999999701))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
